# Meldung einer Funkanlage für den Binnenschifffahrtsfunk auf einem Kleinfahrzeug < 20 m Länge (Rhein)

Annonce d’une installation de radiocommunication de la navigation intérieure à bord d’une embarcation d'une longueur de moins que 20 m (Rhin)

Besteht schon eine Ship Station Licence?? [ ]  ja, Rufzeichen [ ]  nein

Une Ship Station Licence existe-t-elle déjà ? oui, indicatif d‘appel **HE**  non

[ ]  Erweiterung bzw. Änderung der bestehenden Anlage

 Extension ou modification d’une installation existante

1. **Schiffseigner / Propriétaire du navire**

|  |  |
| --- | --- |
| NameNom  | VornamePrénom  |
| Adresse: (Strasse, PLZ, Ort) Adresse: (rue, NPA, lieu)  |
| Telefon PrivatTéléphone Privé  | GeschäftProfessionel  |
| E-mail:       |  |

**2. Rechnungsadresse / Adresse de facturation**

|  |  |
| --- | --- |
| NameNom  | VornamePrénom  |
| Adresse: (Strasse, PLZ, Ort) Adresse: (rue, NPA, lieu)  |  |
| Telefon PrivatTéléphone Privé  | GeschäftProfessionel  |

**3. Angaben zum Schiff / Indications concernant le navire**

|  |  |
| --- | --- |
| Art des SchiffesCatégorie du bateau  | Name des SchiffesNom du bateau  |
| SchiffsregisternummerNuméro de registre du navire ENI-NummerNuméro ENI |

**4. Inbetriebnahme / Mise en service**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum der Inbetriebnahme der AnlageDate de la mise en service de l’installation |  |
| **Sende-Empfangsanlage: Technische Daten bitte auf der Rückseite eintragen!**Installation radioélectrique: Veuillez indiquer les caractéristiques techniques au verso ! |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| GerätAppareil | Marke und TypMarque et type | FrequenzbereichGamme de fréquences |

## 1. Sende/Empfangsanlage / Émetteur/récepteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VHF **fest eingebaut:** **installation fixe:** |  | 156 – 174 MHz |
| VHF **portable:****Achtung: Das Benützen ist nur auf dem Schweizer Teil des Rheins zugelassen!****Attention: L’utilisation est seulement admise sur la partie suisse du Rhin!** |  | 156 – 174 MHz |

##  Achtung:

##  Die Antennen müssen in der Horizontalebene ein Rundstrahldiagramm aufweisen.

##  Antennen mit einem Gewinn > 1,5 und < -3 dB, bezogen auf einen Halbwellendipol sind nicht zugelassen !

##  Attention:

##  Les antennes doivent avoir, dans le plan horizontal, un diagramme de rayonnement omnidirectionnel.

##  Les antennes à gain > 1,5 et < -3dB relatif à un dipôle demi-ondes ne sont pas autorisées !

## Radar / AIS

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radar |  | 9410 + / - 30 MHz |
| AIS |  | 156.025 MHz162.025 MHz |

|  |  |
| --- | --- |
| Ort, DatumLieu, date  | UnterschriftSignature  |