# Konzessionsgesuch für eine Funkanlage für den Binnenschifffahrtsfunk auf einem Kleinfahrzeug < 20 m Länge (Rhein)

Demande de concession pour une installation de radiocommunication de la navigation intérieure à bord d’une menue embarcation d'une longueur de moins que 20 m (Rhin)

Besteht schon eine Konzession ?  ja, Rufzeichen  Nein

Une concession existe-t-elle déjà oui, Indicatif d‘appel **HE**  non

Erweiterung bzw. Änderung der bestehenden Anlage

L’extension ou la modification d’une installation existante

1. **Schiffseigner / Propriétaire du navire**

|  |  |
| --- | --- |
| Name Nom | Vorname Prénom |
| Adresse: (Strasse, PLZ, Ort) Adresse: (rue, NPA, lieu) | |
| Telefon Privat Téléphone Privé | Geschäft Professionel |
| e-mail: |  |

**2. Rechnungsadresse / Adresse pour la facturation**

|  |  |
| --- | --- |
| Name Nom | Vorname Prénom |
| Adresse: (Strasse, PLZ, Ort) Adresse: (rue, NPA, lieu) |  |
| Telefon Privat Téléphone Privé | Geschäft Professionel |

**3. Angaben zum Schiff / Indications concernant le navire**

|  |  |
| --- | --- |
| Art des Schiffes Catégorie du bateau | Name des Schiffes Nom du bateau |
| Schiffsregisternummer Numéro du registre des navires | |

**4. Inbetriebnahme / Mise en service**

|  |  |
| --- | --- |
| Datum der Inbetriebnahme der Anlage  Date de la mise en service de l’installation |  |
| **Sende-Empfangsanlage: Technische Daten bitte auf der Rückseite eintragen !** Installation radioélectrique: Veuillez indiquer les caractéristiques techniques au verso ! | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Gerät  Appareil | Marke und Typ  Marque et type | Frequenzbereich  Gamme des fréquences |

## 1. Sende/Empfangsanlage / Émetteur/récepteur

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VHF **fest eingebaut:**  **Installation fixe:** |  | 156 – 174 MHz |
| VHF **portable:**  **Achtung: Das Benützen ist nur auf dem  Schweizer Teil des   Rheins zugelassen!**  **Attention: L’utilisation est seulement  admise sur la partie suisse du Rhin!** |  | 156 – 174 MHz |

## Achtung:

## Die Antennen müssen in der Horizontalebene ein Rundstrahldiagramm aufweisen.

## Antennen mit einem Gewinn > 1,5 und <- -3 dB, bezogen auf einen Halbwellendipol sind nicht zugelassen !

## Attention:

## Les antennes doivent avoir, dans le plan horizontal, un diagramme de rayonnement omnidirectionnel.

## Les antennes à gain > 1,5 et < -3dB relatif à un dipôle demi-ondes ne sont pas autorisées !

## Radar

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Radar |  | 9410 + / - 30 MHz |
| AIS |  | 156.025 MHz  162.025 MHz |

**Unterschrift des Gesuchsstellers / Signature du requérant**

|  |  |
| --- | --- |
| Ort, Datum Lieu, date | Unterschift des Gesuchstellers Signature du requérant |

**Bitte einsenden an: Svp envoyer à:**

**Bundesamt für Kommunikation Office fédéral de la communication**

**Sektion Funkkonzessionen Section concessions radio**

**Zukunftstrasse 44 Rue de l'avenir 44**

**Postfach Case postale**

**2501 Biel-Bienne 2501 Biel-Bienne**